（编号原则: 项目简称\_bug\_发现时间\_该项目当天发现的bug序号\_是否解决）

编号：xl-6004\_bug\_2014-10-25\_1\_ok

简介：与外部PPS对时，从网口EMAC0接收MU发来的报文，并打上时标，加上转发协议头部通过EMAC1转发。

发现测试：

1. 在接收SV报文时，通过PC从EMAC1 发送程序下载，609主板出现FIFO OVERFLOW ；

查找原因：

1. 不知道

方法：

1. 在接收到下载文件的第一个数据包时，停止EMAC0（参考609 硬件参考手册进行，而不是直接disable EMAC），单板测试正常，但多板同时进行时，不一定成功。

教训：

1. 看手册。